|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Κωδικός εγγράφου: ΟΕ1 | Έκδοση: 1 |
| Τίτλος εγγράφου:  **Οδηγία λειτουργίας εξατμιστή Heidolph V1** | Ημερομηνία: 12/7/2022 |

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ Heidolph v1**

1. Συνδέστε τον σωλήνα νερού που εισέρχεται στο κάτω μέρος του αποστακτήρα με το στόμιο της βρύσης.
2. Τοποθετήστε τον σωλήνα που διώχνει την περίσσεια του νερού από το κάτω μέρος του αποστακτήρα στον νιπτήρα.
3. Βεβαιωθείτε ότι το πάνω μέρος του αποστακτήρα συνδέεται με την αντλία.
4. Γεμίστε την δεξαμενή ζέσης με απεσταγμένο νερό.
5. Βυθίστε το δοχείο του διαλύματος που θα εξατμιστεί (βρίσκεται κάτω από τον μηχανισμό απόσταξης) μέσα στο απεσταγμένο νερό της δεξαμενής ζέσης
6. Συνδέστε το δοχείο που θα μεταφέρει την περίσσεια του διαλύματος στο πλάι του μηχανισμού απόσταξης.
7. Ανοίξτε την αντλία.
8. Ανοίξτε την συσκευή εξάτμισης και ρυθμίστε χρόνο περιστροφής και θερμοκρασία
9. Μετά το τέλος της απόσταξης κλείστε την συσκευή απόσταξης
10. Κλείστε την αντλία.