|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Κωδικός εγγράφου: ΟΕ4 | Έκδοση: 1 |
| Τίτλος εγγράφου:  **Οδηγία λειτουργίας**  **και συντήρησης στήλης νερού** | Ημερομηνία: 28/11/2024 |

**Οδηγία λειτουργίας στήλης νερού**

1. Γυρίστε σε θέση κάθετη προς τον τοίχο τον **μπλε διακόπτη νερού που είναι δίπλα στη στήλη** κάτω από τον πάγκο.
2. Γυρίστε σε θέση **κάθετη τον μπλε διακόπτη που είναι στο ακροφύσιο του σωλήνα νερού**. Από αυτό τον μπλε διακόπτη το νερό ανοίγει ή κλείνει.
3. Εάν δεν ανοίξει, το νερό με τα παραπάνω, γυρίστε και τις στρόφιγγες που είναι στο ντουλάπι κάτω από την βρύση.
4. Ελέγξτε την τιμή της αγωγιμότητας στον μετρητή ανάστροφης ώσμωσης στον τοίχο. Η τιμή του θα πρέπει να είναι μικρότερη από **έξι (6).**

**Τακτική συντήρηση στήλης**

1. Η στήλη θα πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα.
2. Η τιμή της ανάστροφης ώσμωσης θα πρέπει να είναι μικρότερη από **έξι (6).** Αλλιώς χρειάζεται αντικατάσταση.
3. Κάθε φορά που χρησιμοποιείται την στήλη θα γράφεται την τιμή της αγωγιμότητας στο έντυπο Ε11.