|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Κωδικός εγγράφου: ΟΕ2 | Έκδοση: 1 |
| Τίτλος εγγράφου: **Οδηγία λειτουργίας φυγοκέντρου Econospin Φ2** | Ημερομηνία: 12/7/2023 |

**Οδηγία λειτουργίας φυγοκέντρου Econospin (Φ2)**

1. Ανοίγουμε το καπάκι.
2. Βάζουμε χρόνο από τον διακόπτη χρόνου.
3. Βάζουμε στροφές από τον διακόπτη στροφών.
4. Κλείνουμε το καπάκι και το ασφαλίζουμε με τον μεντεσέ.
5. Η φυγόκεντρος ξεκινά την λειτουργία της.
6. Μετά το τέλος του χρόνου ανοίγουμε το καπάκι.